# 文职技能岗-专业知识真题-司机

## 一、判断正误题

### 四川-司机

1.烟花、爆竹、火药都属于危险化学品中的爆炸品。（ ）

2.通过窄路、窄桥时，不得超车。（ ）

3.不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。（ ）

4.在狭窄的山区坡路会车时，不管遇到任何情况，都应上坡的一方先行。（ ）

5.路面被雪覆盖时，不要靠近路边行驶，应沿着前面的车辙行驶。（ ）

6.在立交桥上坡路段遇到拥堵需要临时停车时，要拉紧驻车制动器，避免溜车。（ ）

7.汽车日常维护作业的中心内容是清洁、补给和安全检视。（ ）

8.骨折伤员脊柱可能受损时，不要改变伤员姿势。（ ）

## 二、单项选择题

### 四川-司机

1.如图所示的交通警察指挥手势是示意车辆（ ）。

A.向右转弯

B.直行

C.向左转弯

图片包含 游戏机, 仪表

描述已自动生成

2.机动车在没有交通标志、标线的道路上，应当（ ）。

A.在确保安全、畅通的原则下通行

B.加速行驶

C.停车观察周围情况后行驶

3.驾驶人在道路上驾驶机动车时，（ ）。

A.可以不携带驾驶证

B. 可以不携带行驶证

C.必须携带驾驶证、行驶证和强制保险标志

4.《中华人民共和国道路交通安全法》是为了维护道路交通秩序，（ ）提高通行效率。

A.保证车辆高速行驶

B.圆满完成运输任务

C.保护给公民合法权益

5.机动车在没有限速标志的路段（ ）。

A.应当以最高设计车速行驶

B.不受速度限制

C.应当保持安全车速

6.允许收缴、扣留机动车驾驶证的机构是（ ）。

A.道路运输管理部门

B.公安机关交通管理部门

C.工商部门

7.在冬季严寒条件下，下面哪项是需要进行特殊检查的（ ）。

A.蓄电池

B.轮胎气压

C.发动机皮带

8.隧道内的绿色箭头信号灯表示该车道（ ）。

A.允许车辆通行

B.禁止车辆通行

C.车辆原地等待

9.在（ ）的路面上行驶时，驾驶员

A.坑洼

B.泥泞

C.湿滑

10.高温天气行车时，下面哪项是需要特殊检查的（ ）。

A.轮胎气压

B.轮胎防滑链

C.蓄电池

11.雾天，能见度低于200米时，应开启（ ）。

A.前雾灯

B.后雾灯

C.远光灯

12.夜间行车会遇到自行车或行车人突然出现的突发情况，因此，安全驾驶的方法是（ ）。

A.低速行驶，保持足够的安全距离

B.频繁鸣笛，提醒他人

C.将远光灯开到最亮，帮助看清前方路况

13.为避免影响他人视线，在会车或跟车行驶时，应在与其他车辆距离（ ）时变换使用近光灯。

A.100m

B.150m

C.200m

14.车辆在泥泞道路上发生侧滑时，应（ ）。

A.向侧滑的一测转动转向盘适量修正

B.向侧滑的另一测转动转向盘适量修正

C.迅速制动减速

15.行车中发动机突然熄火后，应当（ ）。

A.立即减速停车

B.关闭点火开关

c.开启右转向灯，将车慢慢滑行到路边停车检查

16.发动机着火，错误的做法是（ ）。

A.开启发动机罩灭火

B.用覆盖法灭火

C.迅速关闭发动机

17.驾驶员发现转向不灵活时，错误的做法是（ ）。

A.尽快减速停车

B.停车查明原因

C.继续行驶

18.因抢救受伤人员变动事故现场的，应当标志（ ），并迅速报告执勤的交通警察或者公安机关交通管理部。

A.车辆的位置

B.伤员的原始位置

C.伤员的位置

19.在车速较高可能与前方车辆发生碰撞时，驾驶员应（ ）。

A.先制动减速，后转向避让

B.急转方向避让

C.制动减速的同时转向避让

20.座椅安全头枕的主要作用是（ ）。

A.在车辆行驶过程中使头部放松

B. 车辆发生追尾事故时保护颈椎

C. 车辆发生追尾事故时保持正确姿势

21.车辆ABS报警灯亮，原因可能是（ ）。

A.轮速传感器发生故障

B.车速高

C.制动片过薄

22.充电西不充电的原因可能是发电机（ ）。

A.传动带过紧

B.电压调节器高速触点烧蚀

C.传动带过松或断裂

23.起动机运转无力，检查单格电池的外电压，电压很低，甚至为零，属于蓄电池（ ）。

A.内部短路

B.自放电

C.极板硫化

24.乘用车轮胎胎冠上花纹深度不允许小于（ ）。

A.1.2毫米

B.1.4毫米

C.1.6毫米

25.白天，汽车的前、后转向信号灯应至少在距其（ ）处能观察到其工作状况。

A.50米

B. 60米

C.100米

26.昏迷失去知觉的伤者症状是不会讲话，抢救前应检查伤者呼吸，保持（ ）。

A.半坐

B.仰卧

C.侧卧

27.伤员众多时，最后送往医院的是（ ）伤员。

A.颈椎受伤

B.大出血

C.呼吸困难

28.在无骨端外露的伤员的肢体，用夹板、木棍、树枝等固定时应（ ）。

A.超过伤口上、下关节

B.超过伤口下关节

C.超过伤口上关节

29.抢救失血伤员时，应先进行（ ）。

A.观察

B.包扎

C.止血

30.伤员较大动脉出血时，可采用指压止血法，用拇指按住伤口的（ ）动脉，阻断动脉运动，达到快速止血的目的。

A.血管下方

B.远心端

C.近心端

31.包扎止血不能用的物品是（ ）。

A.绷带

B.三角巾

C.麻绳

32.火柴、硫磺、赤磷属于危险化学品中的（ ）。

A.爆炸品

B.易燃物体

C.自燃物品

33.常用于爆炸品的灭火方法是（ ）。

A.水冷却法

B.窒息法

C.隔离法

34.腐蚀品着火时，应用（ ）覆盖火区，以防腐蚀物品飞溅。

A.水柱直接喷淋

B.雾状喷淋

C.水柱从底部喷射

35.危险货物二硫化碳发生销量泄露时，可用（ ）。

A.火点燃

B.水稀释

C.沙土吸收

36.有机过氧化物、金属过氧化物着火时，可用（ ）。

A.水

B.泡沫灭火器

C.干粉或沙土

37.驾驶员连续行车4小时，需停车休息（ ）分钟。

A.20分钟以上

B.10分钟

C.5分钟

38.从根本上解决驾驶疲劳，恢复体力的方法是（ ）。

A.停车休息

B.吃一些酸辣的刺激性食物

C.打开车窗，深呼吸使大脑尽快得到氧气和血液补充

39.下面哪项不能判断驾驶员是否处于疲劳状态（ ）。

A.注意力经常被吸引到路边的景色上

B.不能回忆起最近几公里的驾驶情形

C.不停的打哈欠

40.驾驶员饮酒后行车会影响（ ），所以容易发生交通事故。

A.消化系统

B.中枢神经系统

C.呼吸系统

### 北京-司机

1.由专职司机驾驶轿车时，双排五人座轿车上，最尊贵的座位应当是（ ）

A.副驾驶

B.后排左座

C.后排右座

D.后排中座

2.握手的全部时间应控制在（ ）秒钟以内。

A.1

B.3

C.5

D.7

3.电话铃响后，最多不超过（ ）声就应该接听。

A.3

B.5

C.6

D.7

## 三、多项选择题

### 四川-司机

1.危险化学品中的气体包括（ ）。

A.易燃气体

B.非易燃无毒气体

C.毒性气体

D.惰性气体

2.常见的危险化学品易燃液体有（ ）。

A.汽油

B.柴油

C.齿轮油

D.煤油

3.如果被腐蚀物灼伤时，应立即用（ ）冲洗创面15-30分钟后送医院救治。

A.酒精

B.流动自来水

C.清水

D.碘伏

4.驾驶机动车通过学校时要注意（ ）。

A.观察标志标线

B.减速慢行

C.不要鸣喇叭

D.快速通过

5.机动车遇有漫水路时，要采取的正确做法（ ）。

A.停车查明水情

B.确认安全后低速通过

C.机动车涉水后，间断轻踏制动踏板

D.机动车涉水后，持续轻踏制动踏板

6.机动车遇行人正在通过人行横道时，下列哪些情况不应当（ ）。

A.停车让行

B.绕行通过

C.持续鸣喇叭通过

D.提前加速通过

7.在冬季严寒条件下，除常规检查外，驾驶员还应注意的部件为（ ）。

A.排气系统

B.刮水器

C.蓄电池

D.防冻液

8.当驾驶员在高速公路的左侧车道快速行驶时，应考虑到（ ）。

A.前方车辆可能会突然驶出原车道超车

B.突然刮起的侧风会妨碍行驶稳定性

C.如果开启远光灯，前方车辆就不会突然驶出原车道超车

D.前车突然制动超车

9.行车中遇到紧急情况时，应（ ），务必保持良好的心态。

A.沉着

B.冷静

C.滞缓

D.紧张

10.车辆向深沟连续翻滚时，身体应迅速向座椅前下方躲缩，抓住（ ）等将身体稳住，避免身体滚动受伤。

A.转向盘管

B.踏板

C.转向盘

D.安全带

11.汽车一级维护作业的中心内容除日常维护作业外，以（ ）为主，并检查有关制动、操纵等安全部件。

A.清洁

B..润滑

C.紧固

D.更换轮胎

12.影响车辆制动性的主要因素有（ ）。

A.制动停车距离

B.制动效能恒定性

C.制动时方向稳定性

D.乘坐时的舒适性

13.背运伤员法不适于（ ）的伤员。

A.胸部受伤

B.腹部受伤

C.腿部受伤

D.头部受伤

14.在交通事故现场对受伤人员进行救护时，实施救护的场所应该选择（ ）的场地。

A.交叉路口、弯道及坡道以外

B.救护车辆易接近

C.夜间有照明

D.车流量大的路段

15.现场抢救伤员过程中，如发现伤员心脏停止跳动，应立即实施（ ）。

A.人工呼吸

B.胸外心脏按压

C.送往医院

D.用力摇晃

16.机动车遇有前方车辆排队等候或者行驶缓慢时，不得（ ）。

A.借道超车

B.占用对面车道

C.穿插等候的车辆

D.调头

### 北京-司机

1.驾驶机动车，应当依法取得（ ）

A.机动车驾驶证

B.机动车合格证

C.机动车登记证

D.机动车购置税凭证

2.交通信号灯的组成不包括（ ）

A红灯

B.绿灯

C.蓝灯

D.黄灯

3.我国《道路交通安全法实施条例》规定，营运载客汽车（ ）年以内每年检验1次。

A.1

B.3

C.5

D.7

4.遇有交通警察现场指挥时，车辆、行人应当按照（ ）的指挥通行。

A.交通信号灯

B.交警察交通标志

C.交通标志

D.地图导航

5.残疾人机动轮椅车、电动自行车在非机动车道内行驶时，最高时速不得超过（ ）公里。

A.5

B.15

C.25

D.35

6.公安机关交通管理部门对机动车驾驶人的道路交通安全违法行为除给予行政处罚外，实行道路交通安全违法行为累积记分制度，记分周期为（ ）个月。

A.6

B.12

C.18

D.24

7.驾驶机动车的下列行为中，不妥的是（ ）

A.向左转弯时，提前开启左转向灯

B.准备进入环形路口的让已在路口内的机动车先行

C.路边停车时，应当紧靠道路右侧

D.下陡坡时熄火或者空档滑行

8.下列不得安装警报器、标志灯具的车辆是（ ）

A.警车

B.消防车

C.大巴车

D.救护车

9.抢救受伤人员需要道路交通事故救助基金垫付费用的，由公安机关（ ）通知道路交通事故社会救助基金管理机构。

A.行政管理部门

B.税务部门

C.财政部门

D.交通管理部门

10.车辆驶入双向行驶隧道，应开启（ ）

A.雾灯

B.远光灯

C.危险报警闪光灯

D.示廓灯或近光灯

11.进入左侧道路超车，无法保证与正常行驶前车的横向安全间距时，应（ ）

A.放弃超车

B.加速超车

C.谨慎超车

D.并行一段距离后再超车

12.车辆行至交叉路口，遇有转弯的车辆抢行，应（ ）

A.停车避让

B.鸣喇叭抢先通过

C.保持正常车速行驶

D.提高车速抢先通过

13.行车中遇抢救伤员的救护车从本车道逆向驶来时，应（ ）

A.加速变更车道避让

B.靠边减速或停车让行

C.占用其他车道行驶

D.在原车道内继续行驶

14.驾驶车辆行经两侧有行人且有积水的路面时，应（ ）

A.加速通过

B.减速慢行

C.正常行驶

D.连续鸣喇叭

15.驾驶车辆进入高速公路加速车道后，应尽快将车速提高到每小时（ ）公里以上。

A.40

B.50

C.60

D.120

16.申请小型汽车准驾车型驾驶证的人的年龄条件是（ ）

A.18周岁以上60周岁以下

B.18周岁以上70周岁以下

C.21周岁以上60周岁以下

D.21周岁以上70周岁以下

17.造成交通事故后逃逸，尚不构成犯罪的一次记（ ）分。

A.2

B.3

C.6

D.12

18.机动车在道路边临时停车时，（ ）

A.可并列停放

B.可逆向停放

C.不得逆向或并列停放

D.可随意停放

19.机动车在紧急制动时，ABS的作用是（ ）

A.自动控制方向

B.防止车轮抱死

C.切断动力输出

D.减轻制动惯性

20.检査蓄电池电解液液面高度时，液面必须高于极板（ ）

A.10-15mm

B.20-25mm

C.30-35mm

D.40-45mm

21.在汽车发动机水冷系统的组成部件中，控制冷却液流动路径的阀门是（ ）

A.风扇

B.水泵

C.散热器

D.节温器

22.汽车换用其他汽油牌号时，如由低牌号汽油换用高牌号汽油时，点火提前角应（ ）

A.提前

B.推退

C.不变

D.随意改变

23.一般情况下，汽车发动机最佳的工作温度是（ ）

A.30～40℃

B.50～60℃

C.80～90℃

D.100～120℃

24.车辆的日常维护由（ ）负责完成。

A.驾驶员

B.设备员

C.修理工

D.专业修理工或设备员

25.用吹洗法清洁空气滤清器时，应注意吹洗的空气压力不应超过（ ）N/Pa。

A.0.1

B.0.3

C.0.5

D.07

26.若油液变质或超过更换周期应及时更换，通常每行驶（ ）或半年应更换一次机油。

A.2000km

B.4000km

C.6000km

D.8000km

27.下列关于汽车保养的说法，错误的是（ ）

A.忌用嘴吸油管

B.每行驶4万～8万千米或4年应更换一次制动液

C.为了保证车子转向灵活，要经常检查变速箱油

D.忌在不通风的车库内长时间运转发动机

28.下列不属于汽车“四漏”的是（ ）

A.漏水

B.漏油

C.漏气

D.漏风

29.将手制动拉紧，棘轮应有（ ）响。

A.1-2

B.2-3

C.3-5

D.5-7